핸드폰용 카드리더기 참고자료

● SIO모드란 카드리더기와 핸드폰과의 통신을 위해서 핸드폰의 통신설정을 하는것입니다

● SIO모드는 단말기별로 분류되어 있으며 이동통신사에 따라 기본설정이 틀릴수 있습니다.

(SIO모드를 설정하신 이후에는 휴대폰의 전원을 OFF한뒤 다시 ON하셔서 시도해 보시기 바랍니다.)

● 휴대폰의 DATA SERVICE설정과 SIO모드의 접근방법이 틀린 일부기종은 기종별자료를 확인하시기 바랍니다.

● 이동통산사와 단말기종에 따라서 SIO모드가 기본셋팅이 되어 있을수도 있습니다.

(즉, SIO모드를 설정하지 않아도 카드리더기가 인식될수 있습니다.)

(카드리더기 지원가능모델을 최초연결시 안될경우에만 SIO모드를 확인하시면 되겠습니다)

● SIO모드를 셋팅하여 UART를 선택하셨다 하더라도 핸드폰의 이동식디스크 및 데이터매니져 기능을 사용하셧을 경우에는 자동으로 DATA SERVICE 포트가 USB로 바뀝니다. SIO모드 확인시 참고바랍니다.

● SIO모드는 기본적인 포트 설정은 UART입니다.

- 단, DATA SERVICE항목에 UART가 없을때, USB로 설정해주는 것이 기본설정입니다.

● 카드리더기는 카드결제시에만 ON하셔야하며, 운행중에는 필히 OFF해주시기 바랍니다.

● 휴대폰 자체의 블루투스 기능은 꼭 해제하셔야 합니다.

● 모든설정을 이상없이 마친후에도 동글 연결실패메시지가 나타날 경우 핸드폰의 펌웨어를 꼭 최신버전으로 업그레이드 하시기 바랍니다. ( 데이터 케이블을 이용하는방법 / AS센타 방문하는 방법 )

● 참고자료

- 지원가능 : 카드리더기 지원가능한 모델을 의미합니다.

지원가능모델중 미확인테스트중모델은 테스트당시 SKT본사의 사정이 허락지않아 확인해볼수는 없었지만, 단말기상의 여러조건을 확인해본 결과 가능한 것으로 예상되는 모델입니다.    ( 테스트확인후 수정예정입니다 )

- 테스트불가 : 각 통신사별 motive center에서 단말기를 보유하고 있지 않는 모델입니다.

- 미지원 : 카드리더기와 호환이 불가능한 핸드폰 모델을 의미합니다.

- 참고자료에 없는 모델들은 카드리더기를 지원하지 않습니다.

● 핸드폰 카드리더기 지원여부 확인절차

0. 콜센타에 CID(휴대폰)번호와 카드리더기가 등록되어 있어야한다.

1. 핸드폰 모델명을 확인후 지원가능 모델인지 확인한다.

2. 282+@을 통하여 인성대리운전 프로그램을 설치한다.

3. 접속이후 메뉴버튼을 누르고 환경설정으로 이동하여 해당접속서버를 선택한다.

4. 카드테스트 오더를 수행하여 본다.  ( 2회이상 )

5. 동글연결에 실패했다는 메시지가 나왔을 경우 SIO모드를 확인하여 본다.

6. 각 통신사/기종별 참고자료를 확인하여 설정을 한다.(UART 또는 USB)

7. 상황에 따라 OFF/ON을 하여 다시 시도해본다.

SIO모드 기본설정방법

제조사	모델명	구분	설정방법	비고
삼성	전기종	2G	메뉴버튼 ▶ 숫자 0 (2초간 길게누름) ▶ 비밀번호입력 (6725) ▶ SIO모드 ▶ Port Map ▶ DATA SERVICE ▶ Uart 선택 ▶ 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ DATA Baud ▶ 115,200 선택	KTF통신사 SIO모드 (USB설정)이 많으며 SKT,LGT 통신사는 SIO모드 (UART설정) 이 많습니다. UART포트가 없는 경우 USB로선택 합니다.
		3G	메뉴버튼 ▶ 숫자 0 (2초간 길게누름) ▶ 비밀번호입력 (0821) ▶ SIO모드 ▶ Port Map ▶ DATA SERVICE ▶ Uart 선택 ▶ 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ Data baud ▶ 115,200 선택
	SPH-W4200 SPH-W6000 등의 터치폰		다이얼 (4433366368791) ▶ 2번 SIO모드 ▶ 1번 Port Map ▶ Data service ▶ Uart 선택 ▶ 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ Data baud ▶ 115,200 선택
LG	전기종		메뉴버튼 ▶ 숫자 0 ▶ 147359 입력 ▶ 오른쪽 방향키 ▶ Data Port ▶ Uart 선택 ▶ 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ Data baud ▶ 115,200 선택 (SIO모드 진입 안되는 경우 기종별 SIO모드자료를 참고)	통신사/기종별 자료참고이후 SIO모드를 확인
SKY	전기종		LEFT 키 ▶ 4번 시스템 ▶ 0번 ▶ 000000입력 ▶ 2번 통신환경설정 ▶ 포트선택 ▶ Uart 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ 통신속도 ▶ 115,200 선택	기종별 SIO모드 자료참고
KTF에버	전기종		메뉴버튼 ▶ 숫자 8 ▶ 숫자 0 ▶ 292310입력 ▶ 3번 시스템설정 ▶ Port Map ▶ Uart
팬택 & 큐리텔	전기종		##3699+종료키 ▶ 1번 통신포트 선택 ▶ Uart ▶ 취소버튼 (바로 이전화면으로) ▶ 2번 통신속도 선택 ▶ 115,200선택